附件2

2021年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设

项目补贴标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 设施类别 | **补贴 档次** | **验收库容（m³)** | **设施建设补贴限额** | | **配套设备补贴限额** | |
| **实施县** | **脱贫县** | **实施县** | **脱贫县** |
| 机械冷库（高温库） | 1 | 120 ～ 200（不含） | 2.88 | 3.84 | 0.29 | 0.38 |
| 2 | 200 ～ 400（不含） | 5.40 | 7.20 | 0.54 | 0.72 |
| 3 | 400 ～ 640（不含） | 9.36 | 12.48 | 0.94 | 1.25 |
| 4 | 640 ～ 860（不含） | 13.50 | 18.00 | 1.35 | 1.80 |
| 5 | 860 ～ 1140（不含） | 16.50 | 22.00 | 1.65 | 2.20 |
| 6 | 1140 ～ 1360（不含） | 20.63 | 27.50 | 2.06 | 2.75 |
| 7 | 1360 ～ 1640（不含） | 24.75 | 33.00 | 2.48 | 3.30 |
| 8 | 1640 ～ 1860（不含） | 28.88 | 38.50 | 2.89 | 3.85 |
| 9 | 1860 ～ 2140（不含） | 33.00 | 44.00 | 3.30 | 4.40 |
| 10 | 2140 ～ 2360（不含） | 37.13 | 49.50 | 3.71 | 4.95 |
| 11 | 2360 ～ 2640（不含） | 41.25 | 55.00 | 4.13 | 5.50 |
| 12 | 2640 ～ 2860（不含） | 45.38 | 60.50 | 4.54 | 6.05 |
| 13 | 2860 ～ 3140（不含） | 49.50 | 66.00 | 4.95 | 6.60 |
| 14 | 3140 ～ 3360（不含） | 53.63 | 71.50 | 5.36 | 7.15 |
| 15 | 3360 ～ 3640（不含） | 57.75 | 77.00 | 5.78 | 7.70 |
| 16 | 3640 ～ 3860（不含） | 61.88 | 82.50 | 6.19 | 8.25 |
| 17 | 3860 ～ 4140（不含） | 66.00 | 88.00 | 6.60 | 8.80 |
| 18 | 4140 ～ 4360（不含） | 70.13 | 93.50 | 7.01 | 9.35 |
| 19 | 4360 ～ 4640（不含） | 74.25 | 99.00 | 7.43 | 9.90 |
| 20 | 4640 ～ 4860（不含） | 78.38 | 100.00 | 7.84 | 10.00 |
| 21 | 4860 ～ 5140（不含） | 82.50 | 100.00 | 8.25 | 10.00 |
| 22 | 5140 ～ 5360（不含） | 86.63 | 100.00 | 8.66 | 10.00 |
| 23 | 5360 ～ 5640（不含） | 90.75 | 100.00 | 9.08 | 10.00 |
| 24 | 5640 ～ 5860（不含） | 94.88 | 100.00 | 9.49 | 10.00 |
| 25 | 5860及以上 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 机械冷库（低温库） | 1 | 120 ～ 200（不含） | 3.60 | 4.80 | 0.36 | 0.48 |
| 2 | 200 ～ 400（不含） | 6.75 | 9.00 | 0.68 | 0.90 |
| 3 | 400 ～ 640（不含） | 11.70 | 15.60 | 1.17 | 1.56 |
| 4 | 640 ～ 860（不含） | 15.75 | 21.00 | 1.58 | 2.10 |
| 5 | 860 ～ 1140（不含） | 21.00 | 28.00 | 2.10 | 2.80 |
| 6 | 1140 ～ 1360（不含） | 26.25 | 35.00 | 2.63 | 3.50 |
| 7 | 1360 ～ 1640（不含） | 31.50 | 42.00 | 3.15 | 4.20 |
| 8 | 1640 ～ 1860（不含） | 36.75 | 49.00 | 3.68 | 4.90 |
| 9 | 1860 ～ 2140（不含） | 42.00 | 56.00 | 4.20 | 5.60 |
| 10 | 2140 ～ 2360（不含） | 47.25 | 63.00 | 4.73 | 6.30 |
| 11 | 2360 ～ 2580（不含） | 51.87 | 69.16 | 5.19 | 6.92 |
| 12 | 2580 ～ 2800（不含） | 56.49 | 75.32 | 5.65 | 7.53 |
| 13 | 2800 ～ 3020（不含） | 61.11 | 81.48 | 6.11 | 8.15 |
| 14 | 3020 ～ 3240（不含） | 65.73 | 87.64 | 6.57 | 8.76 |
| 15 | 3240 ～ 3460（不含） | 70.35 | 93.80 | 7.04 | 9.38 |
| 16 | 3460 ～ 3680（不含） | 74.97 | 99.96 | 7.50 | 10.00 |
| 17 | 3680 ～ 3900（不含） | 79.59 | 100.00 | 7.96 | 10.00 |
| 18 | 3900 ～ 4120（不含） | 84.21 | 100.00 | 8.42 | 10.00 |
| 19 | 4120 ～ 4340（不含） | 88.83 | 100.00 | 8.88 | 10.00 |
| 20 | 4340 ～ 4560（不含） | 93.45 | 100.00 | 9.35 | 10.00 |
| 21 | 4560 ～ 4780（不含） | 98.07 | 100.00 | 9.81 | 10.00 |
| 22 | 4780及以上 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 气调贮藏库 | 1 | 300 ～ 600（不含） | 12.15 | 16.20 | 1.22 | 1.62 |
| 2 | 600 ～ 900（不含） | 20.25 | 27.00 | 2.03 | 2.70 |
| 3 | 900 ～ 1200（不含） | 28.35 | 37.80 | 2.84 | 3.78 |
| 4 | 1200 ～ 1500（不含） | 36.45 | 48.60 | 3.65 | 4.86 |
| 5 | 1500 ～ 1800（不含） | 44.55 | 59.40 | 4.46 | 5.94 |
| 6 | 1800 ～ 2100（不含） | 52.65 | 70.20 | 5.27 | 7.02 |
| 7 | 2100 ～ 2400（不含） | 60.75 | 81.00 | 6.08 | 8.10 |
| 8 | 2400 ～ 2700（不含） | 68.85 | 91.80 | 6.89 | 9.18 |
| 9 | 2700 ～ 3000（不含） | 76.95 | 100.00 | 7.70 | 10.00 |
| 10 | 3000 ～ 3300（不含） | 85.05 | 100.00 | 8.51 | 10.00 |
| 11 | 3300 ～ 3600（不含） | 93.15 | 100.00 | 9.32 | 10.00 |
| 12 | 3600及以上 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 贮藏窖 | 1 | 80～200（不含） | 1.68 | 2.24 | 0.17 | 0.22 |
| 2 | 200～400（不含） | 3.60 | 4.80 | 0.36 | 0.48 |
| 3 | 400～700（不含） | 6.60 | 8.80 | 0.66 | 0.88 |
| 4 | 700～1000（不含） | 10.20 | 13.60 | 1.02 | 1.36 |
| 5 | 1000～1300（不含） | 13.80 | 18.40 | 1.38 | 1.84 |
| 6 | 1300～1600（不含） | 17.40 | 23.20 | 1.74 | 2.32 |
| 7 | 1600～1900（不含） | 21.00 | 28.00 | 2.10 | 2.80 |
| 8 | 1900～2200（不含） | 24.60 | 32.80 | 2.46 | 3.28 |
| 9 | 2200～2500（不含） | 28.20 | 37.60 | 2.82 | 3.76 |
| 10 | 2500～2800（不含） | 31.80 | 42.40 | 3.18 | 4.24 |
| 11 | 2800～3100（不含） | 35.40 | 47.20 | 3.54 | 4.72 |
| 12 | 3100～3400（不含） | 39.00 | 52.00 | 3.90 | 5.20 |
| 13 | 3400～3700（不含） | 42.60 | 56.80 | 4.26 | 5.68 |
| 14 | 3700～4000（不含） | 46.20 | 61.60 | 4.62 | 6.16 |
| 15 | 4000～4300（不含） | 49.80 | 66.40 | 4.98 | 6.64 |
| 16 | 4300～4600（不含） | 53.40 | 71.20 | 5.34 | 7.12 |
| 17 | 4600～4900（不含） | 57.00 | 76.00 | 5.70 | 7.60 |
| 18 | 4900～5200（不含） | 60.60 | 80.80 | 6.06 | 8.08 |
| 19 | 5200～5500（不含） | 64.20 | 85.60 | 6.42 | 8.56 |
| 20 | 5500～5800（不含） | 67.80 | 90.40 | 6.78 | 9.04 |
| 21 | 5800～6100（不含） | 71.40 | 95.20 | 7.14 | 9.52 |
| 22 | 6100～6400（不含） | 75.00 | 100.00 | 7.50 | 10.00 |
| 23 | 6400～6700（不含） | 78.60 | 100.00 | 7.86 | 10.00 |
| 24 | 6700～7000（不含） | 82.20 | 100.00 | 8.22 | 10.00 |
| 25 | 7000～7300（不含） | 85.80 | 100.00 | 8.58 | 10.00 |
| 26 | 7300～7600（不含） | 89.40 | 100.00 | 8.94 | 10.00 |
| 27 | 7600～7900（不含） | 93.00 | 100.00 | 9.30 | 10.00 |
| 28 | 7900～8200（不含） | 96.60 | 100.00 | 9.66 | 10.00 |
| 29 | 8200及以上 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 通风库 | 1 | 300～600（不含） | 6.75 | 9.00 | 0.68 | 0.90 |
| 2 | 600～900（不含） | 11.25 | 15.00 | 1.13 | 1.50 |
| 3 | 900～1200（不含） | 15.75 | 21.00 | 1.58 | 2.10 |
| 4 | 1200～1500（不含） | 20.25 | 27.00 | 2.03 | 2.70 |
| 5 | 1500～1800（不含） | 24.75 | 33.00 | 2.48 | 3.30 |
| 6 | 1800～2100（不含） | 29.25 | 39.00 | 2.93 | 3.90 |
| 7 | 2100～2400（不含） | 33.75 | 45.00 | 3.38 | 4.50 |
| 8 | 2400～2700（不含） | 38.25 | 51.00 | 3.83 | 5.10 |
| 9 | 2700～3000（不含） | 42.75 | 57.00 | 4.28 | 5.70 |
| 10 | 3000～3300（不含） | 47.25 | 63.00 | 4.73 | 6.30 |
| 11 | 3300～3600（不含） | 51.75 | 69.00 | 5.18 | 6.90 |
| 12 | 3600～3900（不含） | 56.25 | 75.00 | 5.63 | 7.50 |
| 13 | 3900～4200（不含） | 60.75 | 81.00 | 6.08 | 8.10 |
| 14 | 4200～4500（不含） | 65.25 | 87.00 | 6.53 | 8.70 |
| 15 | 4500～4800（不含） | 69.75 | 93.00 | 6.98 | 9.30 |
| 16 | 4800～5100（不含） | 74.25 | 99.00 | 7.43 | 9.90 |
| 17 | 5100～5400（不含） | 78.75 | 100.00 | 7.88 | 10.00 |
| 18 | 5400～5700（不含） | 83.25 | 100.00 | 8.33 | 10.00 |
| 19 | 5700～6000（不含） | 87.75 | 100.00 | 8.78 | 10.00 |
| 20 | 6000～6300（不含） | 92.25 | 100.00 | 9.23 | 10.00 |
| 21 | 6300～6600（不含） | 96.75 | 100.00 | 9.68 | 10.00 |
| 22 | 6600及以上 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 说明：1.验收库容指实施主体验收合格的新建总净库容，是计算奖补的依据，补贴资金不超过对应限额标准。 2.机械冷库奖补标准已含土建工程、钢结构、保温材料、机房、缓冲间等造价。 3.贮藏窖要求窖口安装保温门，并设置有环境监测控制系统，可根据窖内环境变化，自动开启通风设备，补贴标准已含土建工程、通风及控温设施、保温材料、其他附属设备等造价。 4.通风库是指在自然冷源充沛地区，采用较好的保温隔热建筑措施，通过适当通风方式降温换气的贮藏设施。 5.配套设备补助按新增配套设备设备总金额的30%补助，但不得超过该建设项目对应的补助档次的限额标准。 6.单个申报主体各类库型及配套设施合计补贴金额不超过100万元。 7.脱贫县指38个脱贫县。 | | | | | | |
|
|
|
|
|